De: osmar.mrprojetos <osmar.mrprojetos@yahoo.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 1 de agosto de 2016 11:18

Para: RG7 Construtora

Assunto: Re: RES: RES: Orçamento climatização Hospital do Câncer Uberlândia

Boa tarde Thais

1 quadro 23.000,00

Quadro 3 .13.000,00

Enviado por Samsung Mobile

-------- Mensagem original --------
De : RG7 Construtora
Data:01/08/2016 18h59 (GMT+00:00)
Para: osmar.mrprojetos@yahoo.com.br
Assunto: RES: RES: Orçamento climatização Hospital do Câncer Uberlândia

Osmar, os quadros tipo 03 e tipo 01 vieram sem preço, você não consegue estimar eles não ?

Att, Thaís

De: osmar.mrprojetos@yahoo.com.br [mailto:osmar.mrprojetos@yahoo.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2016 09:18
Para: RG7 Construtora; MR Projetos Ar Condicionado Ventilação e Exaustão
Assunto: Re: RES: Orçamento climatização Hospital do Câncer Uberlândia

Conforme solicitado, segue anexo preço estimado dos quadros elétricos dos fancoil Hospital do Câncer.

Grato

Osmar José de Sousa

34.99636.5003

Em Segunda-feira, 1 de Agosto de 2016 8:47, RG7 Construtora <rg7@rg7construtora.com> escreveu:

Bom dia Osmar,

Conforme conversa por telefone segue quadros para orçamento. Segue em anexo os projetos de detalhamento dos quadros, talvez possa ajudar.

Para esclarecimentos de dúvidas, segue contato do Engenheiro responsável pelo projeto Cássio 99192-4987.

Quadro industrializado de automação para controle de FANCOIL (com sistema de controle de umidade), contendo todos os componentes acessórios de alimentação, iluminação, fornecimento das tensões de controle características e acoplamentos de rede para sistemas de controle de Controladora DDC (Direct Digital Control), STAND ALONE, de alto desempenho, com protocolos de comunicação Serial e/ou Lan Ethernet BACnet, Modbus ou protocolos abertos similares para integração de sistema completo de automação predial, sinais de controle digitais com entradas em 24Vdc e saídas em 24Vdc ou relé, sinais analógicos de 0 a 10V e 4 a 20mA e leitura direta de sensores de temperatura. Instalação em trilho DIN ou fixação direta na placa de montagem de painel elétrico, terminais de fixação rápida que permitem a desmontagem e troca do equipamento sem a desconexão do cabeamento elétrico. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Deve-se utilizar os diagramas, memorial, e detalhe do projeto para a confecção do mesmo. REF.QA-4PAV-FC-01/02/03/04/05/06/07/08 e QA-3PAV-FC-01/02/03 | UNI | 11,00
Quadro de força para Fan Coil do tipo 01, em chapa de aço 2mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; dimensões 1000x800x250 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores,contatores, inversores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QF-3PAV-FC-01/02/03 | UNI | 3,00
Quadro de força para Fan Coil do tipo 02, em chapa de aço 2mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; dimensões 1000x800x250 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores,contatores, inversores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QF-4PAV-FC-01/02/03/04/05/07 | UNI | 6,00
Quadro de força para Fan Coil do tipo 03, em chapa de aço 2mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; dimensões 1000x800x250 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores,contatores, inversores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QF-4PAV-FC-06/08 | UNI | 2,00
Quadro de controle completo com Unidade gerenciadora DDC (Direct Digital Control) de alto desempenho com Certificado como BACnet Building Controller (B-BC) possui protocolo BACnet/IP, BACnet MS/TP e Ethernet. Comunicação ponto-a-ponto para até 100 controladores, montagem em trilho DIN possuindo bloco de interligação independente do módulo de controle. Deve possuir bateria de backup para 30 dias, memória de no mínimo 80 MB e Clock de processador no mínimo 133MHZ. Ref: QA-GERENCIA-01 | UNI | 1,00
Quadro industrializado de automação para controle de FANCOIL (com sistema de controle de umidade), contendo todos os componentes acessórios de alimentação, iluminação, fornecimento das tensões de controle características e acoplamentos de rede para sistemas de controle de Controladora DDC (Direct Digital Control), STAND ALONE, de alto desempenho, com protocolos de comunicação Serial e/ou Lan Ethernet BACnet, Modbus ou protocolos abertos similares para integração de sistema completo de automação predial, sinais de controle digitais com entradas em 24Vdc e saídas em 24Vdc ou relé, sinais analógicos de 0 a 10V e 4 a 20mA e leitura direta de sensores de temperatura. Instalação em trilho DIN ou fixação direta na placa de montagem de painel elétrico, terminais de fixação rápida que permitem a desmontagem e troca do equipamento sem a desconexão do cabeamento elétrico. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Deve-se utilizar os diagramas, memorial, e detalhe do projeto para a confecção do mesmo. REF.QA-4PAV-FC-01/02/03/04/05/06/07/08 e QA-3PAV-FC-01/02/03 | UNI | 11,00
Quadro de força para Fan Coil do tipo 01, em chapa de aço 2mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; dimensões 1000x800x250 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores,contatores, inversores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QF-3PAV-FC-01/02/03 | UNI | 3,00
Quadro de força para Fan Coil do tipo 02, em chapa de aço 2mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; dimensões 1000x800x250 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores,contatores, inversores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QF-4PAV-FC-01/02/03/04/05/07 | UNI | 6,00
Quadro de força para Fan Coil do tipo 03, em chapa de aço 2mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; dimensões 1000x800x250 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores,contatores, inversores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QF-4PAV-FC-06/08 | UNI | 2,00
Quadro de controle completo com Unidade gerenciadora DDC (Direct Digital Control) de alto desempenho com Certificado como BACnet Building Controller (B-BC) possui protocolo BACnet/IP, BACnet MS/TP e Ethernet. Comunicação ponto-a-ponto para até 100 controladores, montagem em trilho DIN possuindo bloco de interligação independente do módulo de controle. Deve possuir bateria de backup para 30 dias, memória de no mínimo 80 MB e Clock de processador no mínimo 133MHZ. Ref: QA-GERENCIA-01 | UNI | 1,00

Att, Thaís

De: osmar.mrprojetos@yahoo.com.br [mailto:osmar.mrprojetos@yahoo.com.br]
Enviada em: domingo, 31 de julho de 2016 21:17
Para: RG7 Construtora; MR Projetos Ar Condicionado Ventilação e Exaustão
Assunto: Re: Orçamento climatização Hospital do Câncer Uberlândia

Boa noite Thais!

Segue anexo planilha de preços dos controles do ar condicionado Hospital do Câncer

OBS: Os preços são estimados.

Grato

Osmar

Em Domingo, 31 de Julho de 2016 18:19, RG7 Construtora <rg7@rg7construtora.com> escreveu:

Boa noite Osmar,

Vimos que faltaram alguns itens de climatização os quais estavam em outra lista, será possível passar um orçamento até amanhã 7:30?

Mesmo que seja uma estimativa, vamos entregar as 8:00h.

Segue lista.

348 | 15 | UNI | Sensor / transmissor de Umidade para duto,Sinais de saída: 4 - 20 mA, alimentação FonteDo loop (a 2 fios) 7,5 a36V, tempo de resposta do sensor de oito segundos, 2 atualizações da medição por segundo, Faixa de medição 0 a100%.+ Sensor / trasnmissor de temperatura para duto, sinais de saída: 4 - mA ou 0 -10V,alimentação a dois fios 7,5 a 36V, exatidão 0,2%,temperatura de 0 a 60 ◦C.
349 | 15 | UNI | Sensor / transmissor de pressão diferencial de AR, Sinais de saída: 4 - 20 mA, ou 0-10V alimentação Fonte do loop (a 2 fios) 7,5 a 36Vcc, tempo de resposta 0,05 segundos, 2 atualizações da medição por segundo
350 | 15 | UNI | Pressostato diferencial ON / OFF faixa de operação de ajustável de 5 a 150mmca, com duas tomadas de pressão independentes
351 | 15 | UNI | Termostato de segurança com sinal de saída digital, rearme automático e faixa de 0 a 90ºC
352 | 1 | UNI | Mais Software de Programação/Configuração para os controladoras, remotas e dispositivos de rede conforme descrição no memorial descritivo
353 | 1 | UNI | Software de Supervisão e Controle completo com utilização de plataforma web com TAGs Ilimitados
354 | 500 | M | Cabo Multivias 2x0,75 mm2 isolação 300 Volts para sinais analógicos
355 | 500 | M | Cabo multivias 2x1 mm2 isolação 750 volts para sinal digital
| 240 | M | Cabo PP 4x10mm2 para motores de 4 , 5 e 7,5CV dos ventiladores
| 90 | M | Cabo PP 4x6mm2 para motores de 2 e 3 CV dos ventiladores
| 240 | M | Cabo PP 4x10mm2 para alimentação das resistências de aquecimento (3x4,5KW , 3x3KW e 3x6KW)
| 240 | M | Cabo PP 4x2,5mm2 para alimentação das resistências de umidificação 4,5K e 3,5KW
| 90 | M | Cabo PP 4x2,5mm2 para alimentação das resistências de aquecimento (3x1,5KW)
| 90 | M | Cabo PP 4x2,5mm2 para alimentação das resistências de umidificação 4,5K e 3,5KW
356 | 300 | M | Cabo de Controle , blindado em fita de poliéster aluminizado e trança de cobre estanhado, Capa: PVC, polarizado 2x0,75 mm2 isolação 300 volts para redes RS-485
357 | 1 | UNI | Estação Central ( web Server ) - Microcomputador com Processador Intel® Core™ i5-4440 (3.0GHz até 3.3GHz com Turbo Boost 2.0, 4 Threads, 6Mb Cache)/ SISTEMA OPERACIONAL Windows 8® 64bits Professional Original em Português / MEMÓRIA Memoria de 8GB DDR3, 1600MHz / DISCO RÍGIDO Disco Rígido SATA de 1TB (7200RPM) / PLACA DE VÍDEO NVIDIA® GeForce® GT 635 1GB DDR3 / UNIDADE ÓPTICA Unidade de DVD+/-RW 16X / MONITOR LCD 21" / TECLADO USB Português / MOUSE Óptico USB / NO-BREAK 1300VA 220Vca com 04 tomadas
358 | 1 | UNI | As Build , Documentação Técnica e detalhamento do projeto executivo caso necessário
359 | 1 | UNI | Programação, Configuração e Startup do Sistema
360 | 1 | UNI | Fornecimento do relatório de comissionamento
361 | 1 | UNI | Treinamento Operacional 16 Horas Homem para até 6 participantes com fornecimento de material didático a ser aprovado pelo cliente (material e treinamento)
362 | 1 | UNI | Operação Assistida durante 30 dias corridos com 24 horas para atendimento de chamados e 1 visita técnica por semana com duração de 6 horas homem

Aguardo retorno.

Att, Thaís

De: RG7 Construtora [mailto:rg7@rg7construtora.com]
Enviada em: domingo, 31 de julho de 2016 17:51
Para: 'osmar.mrprojetos@yahoo.com.br'
Assunto: RES: Orçamento climatização Hospital do Câncer Uberlândia

Boa tarde Osmar,

Obrigada pela atenção, estamos fechando agora o orçamento vamos incluir ao escopo.

Att, Thaís

De: osmar.mrprojetos@yahoo.com.br [mailto:osmar.mrprojetos@yahoo.com.br]
Enviada em: domingo, 31 de julho de 2016 15:53
Para: RG7 Construtora; MR Projetos Ar Condicionado Ventilação e Exaustão
Assunto: Re: Orçamento climatização Hospital do Câncer Uberlândia

Boa tarde a todos!

Segue anexo proposta do ar condicionado do Hospital de Câncer, só hoje que consegui fechar os preços.

Estamos sempre a disposição .

Grato

Osmar José de Sousa

34.99636.5003

Em Sexta-feira, 29 de Julho de 2016 10:02, "osmar.mrprojetos@yahoo.com.br" <osmar.mrprojetos@yahoo.com.br> escreveu:

Bom dia !

Estamos aguardando os preços dos fornecedores chegarem ,logo enviaremos o orçamento.

Grato

Em Sexta-feira, 29 de Julho de 2016 9:53, RG7 Construtora <rg7@rg7construtora.com> escreveu:

Bom dia Osmar,

Aguardo retorno do orçamento solicitado.

Att, Thaís

De: RG7 Construtora [mailto:rg7@rg7construtora.com]
Enviada em: quarta-feira, 27 de julho de 2016 16:00
Para: osmar.mrprojetos@yahoo.com.br
Assunto: ENC: Orçamento climatização Hospital do Câncer Uberlândia

Boa tarde Osmar,

Segue projeto de climatização em anexo. Qualquer dúvida ligar para Rodrigo (34) 3218-2171 - Ramal 33 /(34) 9157-8100.

Aguardo retorno.

Att, Thaís

De: RG7 Construtora [mailto:rg7@rg7construtora.com]
Enviada em: quarta-feira, 27 de julho de 2016 09:04
Para: 'osmar.mrprojetos@yahoo.com.br'
Assunto: RES: Orçamento climatização Hospital do Câncer Uberlândia

Bom dia Osmar,

Desculpe a demora, mas é que estamos cobrando o engenheiro responsável pelos projetos de climatização para repassá-los a você.

Assim que receber lhe encaminho.

Att, Thaís

De: osmar.mrprojetos@yahoo.com.br [mailto:osmar.mrprojetos@yahoo.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 20 de julho de 2016 19:51
Para: RG7 Construtora
Assunto: Re: Orçamento climatização Hospital do Câncer Uberlândia

Boa noite Thais!

Favor nos enviar os projetos de ar condicionado se for possível, precisamos dele para fazermos o orçamento..

Grato

Osmar José de Sousa

34-99636.5003

Em Quarta-feira, 20 de Julho de 2016 14:57, RG7 Construtora <rg7@rg7construtora.com> escreveu:

Bom dia Osmar,

Estamos orçando a reforma e adaptação do 3° e 4° pavimento do Hospital do Câncer de Uberlândia/MG, portanto, solicito sua proposta de preços para o fornecimento e instalação dos itens em anexo.

Aguardo retorno,

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att, Thaís

| Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. www.avast.com

| Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. www.avast.com

| Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. www.avast.com

| Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. www.avast.com

| Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. www.avast.com